(MeV/c) β 0 0.02 0.04 0.06

)_{dn}α+_{up}α)/(_{dn}α-_{up}α(

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

=0β Sim B2+5G =0β Sim PC5 stop =0β Sim stop 1/2 =0β Sim stop 3/4 A =0β Sim hi rate =0β Sim aperture =0β Sim stop 3/4 B =0β Data B2+5G A =0β Data B2+5G B =0β Data PC5 stop =0β Data stop 1/2 =0β Data stop 3/4 A =0β Data hi rate =0β Data aperture =0β Data stop 3/4 B Sim B2+5G Sim PC5 stop Sim stop 1/2 Sim stop 3/4 A Sim hi rate Sim aperture Sim stop 3/4 B Data B2+5G A Data B2+5G B Data PC5 stop Data stop 1/2 Data stop 3/4 A Data hi rate Data aperture Data stop 3/4 B

β ) vs dnα+_{up}α)/(_{dn}α-_{up}α(