(B=1.96 T) z B Δ

0 0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

z (mm) along z axis

-500 0 500

(B=2.04 T) z B Δ

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002 0

z (mm) at r = 16.5 cm

-500 0 500