Q6 current (A)

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 position (cm)

-3 -2 -1 0 1 2 3 Prob 0

p0 0.0009883 ± 0.07768

p1 0.0002163 ± 0.3031

±

± Prob 0 p0 0.0009606 ± 0.9087 p1 0.0002097 ± -0.06281 ± ±

)cm 6 x = (0.078 + 0.303 I

) cm 6 y = (0.909 - 0.063 I

Q6 current applied to steer +x → ← Q6 current applied to steer -x