x (cm)

-30 -20 -10 0 10 20 30

(mT) at y = 0 cm xB

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5^{Initial beam position (z = -192 cm)}

Yoke door (z = -150 cm)

Trigger scintillator (z = - 81 cm)

Centre of detector (z = 0 cm)