p (MeV/c)

20 30 40 50 difference in efficiency (data-sim.)

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

Upstream

p (MeV/c)

20 30 40 50 difference in efficiency (data-sim.)

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

Downstream

|θ |cos

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 difference in efficiency (data-sim.)

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

|θ |cos

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 difference in efficiency (data-sim.)

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010