  SUMMARY OF AWM3100V CALIBRATIONS

  PC 1 - 12 CF4/ISOBUTANE 80:20 AWM3100V CALIBRATION

CC/MIN

120

80

50

30

20

                                                                                           10

                                                             0

  MFC

VOLTS

5.84

5.21

4.36

3.30

                                                                                                                      2.73

                                                                                     1.97

                                                    1.00

  PCAVG

0.0479

0.0400

0.0375

0.0402

                                                                                                              0.0475

                                                                             0.0421

                                            0.0099

  PCSTD

0.82%

0.77%

0.86%

1.22%

                                                                                                                1.74%

                                                                               2.14%

                                             0.99%

  PCSTD%

  DC 1 - 44 HELIUM/ISOBUTANE 70:30  AWM3100V CALIBRATION

CC/MIN

107.6

72.3

45.1

26.2

                                                                                                                      17.7

                                                                                         8.8

                                                       0.0

  MFC

VOLTS

3.44

2.85

2.24

1.72

                                                                                                                      1.48

                                                                                     1.24

                                                    1.02

  DCAVG

0.04

0.04

0.04

0.04

                                                                                                                      0.04

                                                                                     0.03

                                                    0.03

  DCSTD

1.1%

1.4%

2.0%

2.3%

                                                                                                                    2.4%

                                                                                  2.6%

                                                 2.8%

  DCSTD%

  DC 1 - 44 DME AWM3100V CALIBRATION

CC/MIN

120

80

50

30

20

                                                                                           10

                                                             0

  MFC

VOLTS

5.73

5.01

4.13

3.22

                                                                                                                      2.65

                                                                                     1.92

                                                    1.02

  DCAVG

0.07

0.05

0.04

0.03

                                                                                                                      0.04

                                                                                     0.04

                                                    0.04

  DCSTD

1.3%

1.0%

1.0%

1.1%

                                                                                                                    1.4%

                                                                                  2.0%

                                                 3.5%

  DCSTD%

TRIUMF DETECTOR FACILITY PRESSURE XDUCER CALIBRATION 09-Aug-2001